BIRCOsir Gleisentwässerung

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

180,00

Länge (mm)

1.435,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Abdeckung

Gusseisen

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

Rinne BIRCOsir® NW 100 NR 0/0, beidseitige Gleisentwässerungstaschen zur Aufnahme des Gleiswassers, integrierter Ablauf mit einbetonierter KG Muffe DN 110, schwarz-tauchlackierte Doppelsteg-Gussabdeckung, 2-teilig, Rinne BIRCOsir® NW 100 NR 0/0, beidseitige Gleisentwässerungstaschen zur Aufnahme des Wassers aus der Rillenschiene, integrierter Ablauf mit einbetonierter KG Muffe DN 110, schwarz-tauchlackierte Doppelsteg-Gussabdeckung, 3-teilig

Verschlussart

8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter