BIRCOslim 100, Flachrinnen, Rinnen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Flachrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

140,00

Einbaubreite (mm)

155,00

Höhe (mm)

80,00 - 184,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Stahlzarge mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Magnelis®), Bircohyperbel-Bauform, Sicherheitsfalz, Verschiebesicherung der Abdeckung