BIRCOsolid 150 Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 85/17,5mm l/b/h 500/237/ 31mm Kl. E600 schwarz-tauchlackiert, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084319830

HAN:

1501751

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

237,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite DN

150,00