BIRCOsolid 150 Rinne Bl: 1000mm ohne Gefälle l/b/h 1000/450/405mm feuerverzinkte 4mm-Massivstahlzarge C...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084102562

HAN:

015101

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

450,00

Höhe (mm)

405,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, einsehbare Dichtungsfuge, seitliche Ankerhülsen RD 16, innenliegende Kugelkopfanker, nachweisliche Alkaliunempfindlichkeit nach DIN 1045-2