Aqua-Glas Edelstahl, graphit, beschichtet, 12mm/2,5m

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505076316

HAN:

204-2861A-250

Farbton

schwarz

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Wandanschlussprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

12,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

graphit

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

wasserfest