AQUA-KEIL GLAS, Edelstahl, cotton, beschichtet, 1480 mm, 42mm, rechter Anschlag

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505076026

HAN:

193-2874A-148-R

Farbton

beige

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

42,00

Länge (mm)

1.480,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

2,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

cotton

Bauart

gelocht

Eigenschaften

wasserfest