AQUA-KEIL WAND, Edelstahl, urban grey, beschichtet, 1480 mm, 11/32mm, rechter Anschlag

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505076187

HAN:

846-2892A-110-R

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

S-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

32,00

Länge (mm)

1.480,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

urban grey

Bauart

gelocht

Eigenschaften

wasserfest