BALKON-Kiesleiste, Edelstahl, gebürstet, 60mm/2,5m

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505073254

HAN:

345-280B-06025

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Dicke Bodenbelag (mm)

60,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit