BALKON-Kiesleiste Verbinder, Edelstahl, gebürstet, 35mm

Blanke Systems

Eigenschaften



GTIN:

4016505048290

HAN:

499-280B-035

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit