BALKON-Verbinder, Aluminium, edelstahlmetallic, 125mm

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505072868

HAN:

351-4502P-125

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

125,00

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic

Eigenschaften

UV-beständig