BLANKE AQUA-KEIL, Edelstahl, beschichtet

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, grau, schwarz

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

32,00

Länge (mm)

1.480,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

greige, cotton, urban grey, sand tropez, graphit

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

wasserfest