BLANKE AQUA-KEIL GLAS, Edelstahl, beschichtet

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

beige, grau, schwarz

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

42,00

Länge (mm)

1.480,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

2,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

greige, cotton, urban grey, sand tropez, graphit

Bauart

gelocht

Eigenschaften

wasserfest