BLANKE AQUA-KEIL GLAS, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

19,00

Länge (mm)

980,00 - 2.000,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

2,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Bauart

gelocht

Eigenschaften

wasserfest