BLANKE AQUA-KEIL GLAS, Edelstahl

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

schwarz

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Bodenfliesenabschlussprofil, Gefälleprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

19,00 - 42,00

Länge (mm)

980,00 - 2.000,00

Stärke (mm)

0,80

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

2,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

schwarz matt

Bauart

gelocht

Eigenschaften

wasserfest