BLANKE BALKON BP, Beschichtungsprofil Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



GTIN:

4016505034156

HAN:

440-4591

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Dicke Bodenbelag (mm)

55,10

Höhe (mm)

55,10

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,40

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit