BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

mehrfach gekantet

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

106,00

Dicke Bodenbelag (mm)

60,00 - 80,00

Höhe (mm)

115,10 - 135,10

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,50

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau, edelstahlmetallic, altkupferbraun

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit