BLANKE BALKON-DRAINKIESLEISTE, Innenecke, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

240,00

Dicke Bodenbelag (mm)

60,00 - 80,00

Höhe (mm)

60,00 - 80,00

Länge (mm)

240,00

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, altkupferbraun, mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit