BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS, Außenecke, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

240,00

Dicke Bodenbelag (mm)

55,10

Höhe (mm)

55,10 - 80,00

Länge (mm)

240,00

Stärke (mm)

1,50

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00 - 135,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

altkupferbraun, mittelgrau, edelstahlmetallic

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit