
BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS, Innenecke, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

130,00

Dicke Bodenbelag (mm)

55,10

Höhe (mm)

55,10

Länge (mm)

130,00

Stärke (mm)

1,50

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, altkupferbraun, mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit