BLANKE DEKOPROFIL, Messing, natur

Blanke Systems

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

messing

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

rechtwinklig, symmetrisch

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Abschlussprofil, Randfugenprofil, Trennfugenprofil

Profilform

U-Profil

Werkstoff

Messing

Breite (mm)

8,00

Höhe (mm)

9,00 - 15,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur