BLANKE ESTRICHBEWEGUNGSPROFIL

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505018088

HAN:

392-509-050

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Profilart

Bewegungsfugenprofil

Profilform

Hohlprofil

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

8,00

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

3.000,00

Befestigung

vermörteln

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurebeständig

Kantenausführung

gefast

Farbtonbezeichnung Hersteller

betongrau

Ausführung

zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Scherspannungen