BLANKE ESTRICHDEHNUNGSPROFIL

Blanke Systems

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Profilart

Dehnungsfugenprofil

Profilform

Hohlprofil

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

8,00

Höhe (mm)

30,00 - 60,00

Länge (mm)

3.000,00

Befestigung

vermörteln

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurebeständig

Kantenausführung

gefast

Farbtonbezeichnung Hersteller

betongrau

Ausführung

zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Scherspannungen