BLANKE FP-PROFIL, Übergangsprofil, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

T-Stück

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Trennfugenprofil, Übergangsprofil

Profilform

T-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

14,00 - 25,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

1,20

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Werkstoff-Nr.

1.4301

Fugenbreite (mm)

3,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur