BLANKE Heizkreisverteiler Vario

Blanke Systems

Eigenschaften

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Edelstahl

Anzahl Heizkreise

1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Befestigung

verschraubt

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe