BLANKE KIESLEISTE, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Dicke Bodenbelag (mm)

35,00 - 100,00

Höhe (mm)

35,00 - 100,00

Länge (mm)

3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Bauart

gelocht

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit