BLANKE LEVEL, Übergangsprofil, Edelstahl

Blanke Systems

Eigenschaften

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

angeschrägt

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Ausgleichsprofil, Übergangsprofil

Profilform

Winkelprofil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

9,00 - 12,50

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

abgeflacht

Fugenbreite (mm)

1,50

Winkel (Grad)

25,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur