BLANKE SCHWELLENPROFIL, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

Winkelform, Winkelform/Eckform

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Ausgleichsprofil, Bodenbelagsabschlussprofil

Profilform

Winkelprofil

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

24,00

Dicke Bodenbelag (mm)

10,00 - 12,50

Höhe (mm)

21,00 - 48,50

Länge (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Profilhöhe (mm)

10,00 - 35,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur