BLANKE SCHWERLASTDEHNFUGENPROFIL, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Belastbarkeit

befahrbar

Farbton

grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Profilart

Bewegungsfugenprofil, Dehnungsfugenprofil

Profilform

Profilschiene

Werkstoff

Aluminium, Silikon

Breite (mm)

53,60

Höhe (mm)

3,00 - 30,00

Länge (mm)

2.500,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurebeständig

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Ausführung

wartungsfreies Dehnfugenprofil für mechanisch hoch beanspruchte Bereiche

Bauart

gelocht

Breite Silikon (mm)

6