
BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

angeschrägt

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Übergangsprofil

Profilform

Winkelprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

31,00

Höhe (mm)

8,00 - 10,00

Länge (mm)

1.000,00 - 3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

abgeflacht

Fugenbreite (mm)

1,50

Winkel (Grad)

25,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur