BLANKE VIERTELKREISPROFIL, Außenecke, Edelstahl, gebürstet

Blanke Systems

Eigenschaften

Ausführung

rund

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

viertelkreis

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Außeneckprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

6,00 - 12,50

Stärke (mm)

0,80

Bauart

gelocht

Befestigung

durch Aufstecken

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Werkstoff-Nr.

1.4301

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur