
BLANKE VIERTELKREISPROFIL, Innenecke, Kunststoff

Blanke Systems

Eigenschaften



Ausführung

rund

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

beige, grau, weiß

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

viertelkreis

Profilart

Inneneckprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Kunststoff

Höhe (mm)

6,00 - 12,50

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

durch Aufstecken

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

weiß, silbergrau, manhattangrau, jasmin