
BLANKE VIERTELKREISPROFIL, Messing

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

messing

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

unbehandelt

Profilart

Abschlussprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Messing

Höhe (mm)

6,00 - 15,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Bauart

gelocht

Form

viertelkreis

Belastbarkeit

begehbar

Ausführung

rund