Fugenabdeckprofil, Messing, glanzverchromt, 20mm/2,5m

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505028735

HAN:

449-340-2025

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

messing

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Form

T-Stück

Oberfläche

verchromt

Profilart

Trennfugenprofil, Übergangsprofil

Profilform

T-Profil

Werkstoff

Messing

Breite (mm)

20,00

Höhe (mm)

9,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,20

Befestigung

kleben

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

3,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur