Schwerlastdehnfugenprofil, Messing, natur, Silikon grau, 10mm/3m

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505015636

HAN:

355-309-100

Belastbarkeit

befahrbar

Farbton

grau, messing

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Profilart

Bewegungsfugenprofil, Dehnungsfugenprofil

Profilform

Profilschiene

Werkstoff

Messing, Silikon

Breite (mm)

53,60

Höhe (mm)

10,00

Länge (mm)

3.000,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

laugenbeständig, säurebeständig

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Ausführung

wartungsfreies Dehnfugenprofil für mechanisch hoch beanspruchte Bereiche

Eigenschaften

hohe Belastbarkeit

Bauart

gelocht

Breite Silikon (mm)

6