Viertelkreis Innenecke, Edelstahl-Optik, gebürstet, 10mm

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505055984

HAN:

349-928B-100

Ausführung

rund

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

viertelkreis

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Inneneckprofil, Kantenschutzprofil

Profilform

Viertelkreisprofil

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

10,00

Stärke (mm)

0,80

Bauart

gelocht

Befestigung

durch Aufstecken

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

halbrund

Werkstoff-Nr.

1.4301

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur