Braas Achat 12V Hohlfalzziegel Ortgangziegel

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

Art Formziegel

Ortgangziegel

Farbton

anthrazit, braun, dunkelbraun, rot, schwarz

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, glasiert

Breite (mm)

275,00 - 330,00

Länge (mm)

449,00

Ausrichtung

links, rechts

Farbtonbezeichnung Hersteller

Naturrot, Anthrazit, Kupferrot, Kastanie, Dunkelbraun, Tiefschwarz, Vulkanschwarz