Braas ClimaComfort Dämmplatte

BMI Deutschland BRAAS

Eigenschaften

Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff

DAD

Werkstoff

Phenolharz, Resolharz

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

2.400,00

Stärke (mm)

60,00 - 160,00

Kaschierung

beidseitig

Wärmeleitfähigkeitsstufe

021

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,02