Brillux EPS Prime WDV-System

Brillux

Eigenschaften

Oberflächengestaltung Fassade

Keramik, Naturstein, Putz, Riemchen

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS), Hartschaum

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,03

Wärmeleitkoeffizient (W/(m\*K))

0,03