Brillux Klobentragelement

Brillux

Eigenschaften

Farbton

schwarz

Werkstoff

Hartschaum, Polyurethan (PUR)

Ausführung

Klobentragelement aus PU-Hartschaumstoff, mit eingeschäumter Einlage aus faserarmiertem Kunststoff zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund + Aufnahme der Stellfüsse, weitere Kunststoffeinlage für die Verschraubung des Anbauteils

Anwendungsbereich

Montage von mittelschweren und zugbelasteten Bauteilen wie Kloben für Fensterläden/Führungsschienen für Schiebeläden/etc. in den Brillux WDV-Systemen

Beständigkeit

fäulnisbeständig, hohe mechanische Belastbarkeit

Dicke Kunststoffeinlage

15 mm

Grundfläche

240 x 125 mm