WDVS Diagonal-Armierungswinkel 3692 - 12.5cm

Brillux

Eigenschaften

HAN:

3692.0012.0

Werkstoff

Glasfaser

Breite (mm)

200,00

Länge (mm)

250,00

Ausführung

Gewebestreifen

Anwendungsbereich

Diagonal- und Inneneckarmierung

Maschenweite

ca. 6 x 6 mm

Form

Speziell zugeschnittener Gewebestreifen mit kombiniertem Winkelformstück