Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®, studioweiß

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395179864

HAN:

2CKA006220A0112

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

weiß

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Andere Bussysteme

free@home

RAL-Nummer

9016

Werkstoffgüte

Thermoplast

Anzahl der Kanäle

1,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

180,00

Erfassungswinkel vertikal (Grad)

19,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

3,00

min. Einschaltdauer (Sek)

30,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Optimale Montagehöhe (m)

43.862,00

Schaltleistung (W)

2.300,00