Busch-Jaeger KNX Touch-Bedienelement mit Raumtemperaturregler

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Farbton

transparent

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Glas

Andere Bussysteme

Sonstige

Schutzart (IP)

IP20

Werkstoffgüte

Sonstige

Zusammenstellung

Bedienelement

min. Tiefe der Gerätedose

35 m