Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz mit Erdungsstift

Busch-Jaeger

Eigenschaften

Farbton

beige, weiß

Montageart

unter Putz

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

12,00 - 71,00

Höhe (mm)

12,00 - 32,00

Tiefe (mm)

32,00 - 71,00

Anschlussart

Schraubklemme, Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung

Data, ohne

Befestigungsart

Krallen-/Schraubbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP)

IP20

RAL-Nummer

1013, 9010

Schlagfestigkeit

IK00, IK03

Sonderstromversorgung

ohne Sonderstromversorgung

Werkstoffgüte

Duroplast, Thermoplast

Anzahl der aktiven Kontakte (rund)

2,00

Anzahl der Einheiten

1,00

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

1,00

Anzahl der Phasen

1,00

Frequenz (Hz)

50,00

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

40,00

Nennspannung (V)

250,00

Nennstrom (A)

16,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Metallic colour

false

For heavy conditions (according to VDE)

false