Busch-Präsenzmelder Universal, Relais, studioweiß matt, Bewegungs-/Präsenzmelder, Präsenzmelder

Busch-Jaeger

Eigenschaften

GTIN:

4011395217559

HAN:

2CKA006800A2734

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Sonstige

Oberfläche

matt

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

94,00

Einbautiefe (mm)

49,00

Höhe (mm)

94,00

Tiefe (mm)

72,00

Anschlussart

Steckklemme

RAL-Nummer

9016

Schutzart (IP)

IP40

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 2.000,00

Anzahl der Schaltzonen

1,00

Einbaudurchmesser (mm)

68,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

12.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

30,00

max. Einschaltstrom (A)

800,00

max. Präsenzbereich (m²)

110,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

6,00

max. Schaltleistung (VA)

2.300,00

min. Einschaltdauer (Sek)

60,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

0,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

0,00

Umgebungstemperatur (°C)

-5,00 - 45,00

Compatible with Apple HomeKit

false

Compatible with Google Assistant

false

Compatible with Amazon Alexa

false

Max. switching power LED

200