CARLISLE® SURE-WELD Sanierungsablauf

CARLISLE® CM Europe

Eigenschaften

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Thermoplastisches Polyolefin (TPO/FPO)

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00 - 160,00