CASEA Airless Spritzspachtel casutec spray S3

CASEA

Eigenschaften

Werkstoff

Polymer

Anwendung Spachtelmasse

Flächenspachtel

Brandverhalten

A2-s1, d0

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

lösemittelfrei

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

max. Schichtdicke (mm)

0,50 - 2,00