CASEA Spachtelmasse casutec fill S5

CASEA

Eigenschaften

Werkstoff

Polymer

Anwendung Spachtelmasse

Füllspachtel

Brandverhalten

A2-s1, d0

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

max. Schichtdicke (mm)

3,00