Nelskamp G10 S PV Modul

Dachziegelwerke Nelskamp

Eigenschaften

Anordnung

Indachmontage

Produkt

Solarmodule

Kurzschlussstrom (A)

14,28

Leerlaufspannung (V)

4,32 - 10,09

max. Systemleistung (W)

48,00 - 116,00

max. Systemspannung (V)

1.000,00

Modul-Wirkungsgrad (STC) (%)

22,10

Nennstrom (A)

13,59

Spannung (V)

3,54 - 8,54