DALLMER Balkonablauf 83

Dallmer

Eigenschaften

Anschluss, Abdichtung

Anschlussrand

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00 - 70,00