DALLMER CeraDrain Pure Schallschutzablauf

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636518385

HAN:

518385

Anschluss, Abdichtung

Anschlussmanschette, Anschlussfolie, Polymerbetonkragen mit Stahlmatte

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Aufsatzstück

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

50,00